关于光绘棒的接线与设置问题

RGB灯带 数字端 PIN 31

AD键盘 数字端 PIN A0

读卡器

|  |  |
| --- | --- |
| CS | 53 |
| SCK | 52 |
| MOSI | 51 |
| MISO | 50 |

开关 PIN 44 ，PIN45（作用未开发出）

设置

|  |  |
| --- | --- |
| 1 文件 |  |
| 2 亮度 |  |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 次数 | >1 |
| 6重复延迟 | 0 |
| 7闪烁 | >0 |
| 8 yes&no | 没啥用 |